1. **IP thay đổi thủ công qua Putty để cấu hình NTP**

Đang tìm hiểu…

1. **Lỗi không hiện số lượng Sensor khi tắt khởi động lại ứng dụng (load dữ liệu từ file lên)**

Đã sửa lỗi.  
Do trong lúc nạp dữ liệu từ file data.txt lên ứng dụng, số lượng sensor được đọc lên, truyền vào hàm khởi tạo dữ liệu cho từng node nhưng không được gán cho biến **NumOfSensor** của node đó.

* Thêm dòng **this.NumOfSensor = numOfSensor** trong hàm **NodeData** ở file **NodeData.cs**.

1. **Khả năng tự khởi động ứng dụng khi hệ điều hành khởi động lại**

Chỉ có khả năng **khởi động ứng dụng cùng với hệ điều hành** nhưng **không tự động Start** vì đòi hỏi bước xác thực người dùng trước khi Start hệ thống => bảo đảm tính bảo mật, tránh trường hợp kẻ gian khi không vào được hệ thống sẽ khởi động lại máy tính để có thể xâm nhập hệ thống.

* Thảo luận để xem xét có hiện thực chức năng này hay không (khởi động nhưng không **Start**)?